Vacuum tube voltage chart VOX AC30 clone

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tube | Pin 1 | Pin2 | Pin3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 |  |  |
| V1 | 141 | 0 | 1.04 | AC heater | AC heater | 138 | 0 | 1.1 | AC heater |  |  |
| V2 | 158 | 0 | 1.04 | AC heater | AC heater | 137 | 0 | 1.1 | AC heater |  |  |
| V\* | - | - | - | AC heater | AC heater | - | - | - | AC heater |  |  |
| V3 | 321 | 265 | 297 | AC heater | AC heater | 320 | 265 | 299 | AC heater |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4 | - | .003 | 11.2 | AC heater | AC heater | - | 330 | - | 324 |  |  |
| V5 | - | .003 | 11.2 | AC heater | AC heater | - | 330 | - | 324 |  |  |
| V6 | - | .003 | 11.2 | AC heater | AC heater | - | 330 | - | 324 |  |  |
| V7 | - | .003 | 11.2 | AC heater | AC heater | - | 330 | - | 324 |  |  |
| V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V9 | - | 326vdc  18vac | - | 285 vac | - | 285 | - | - | 337  17.4VAC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |